**Linefeed nélkül: //serialPort.NewLine = "\r"; -> hatása:**

Nem sikerült kapcsolódni a COM6 porthoz. Hiba: The write timed out.

Sikeresen kapcsolódtunk a COM5 porthoz.

>>> Küldve: AT Z

<<< Válasz: ELM327 v1.5

>>> Küldve: AT I

<<< Válasz: >ELM327 v1.5

>>> Küldve: AT DP

<<< Válasz: >AUTO

>>> Küldve: AT DPN

<<< Válasz: >A0

>>> Küldve: AT L1

<<< Válasz: >OK

>>> Küldve: AT AL

<<< Válasz: >OK

>>> Küldve: AT RV

<<< Válasz: >12.0V

>>> Küldve: AT SP6

<<< Válasz: >OK

>>> Küldve: AT CS

<<< Válasz: >OK

>>> Küldve: AT BD

<<< Válasz: >OK

>>> Küldve: AT PPS

<<< Válasz: >00:FF F 01:00 N 02:FF F 03:32 F

>>> Küldve: AT SP0

<<< Válasz: 04:01 F 05:FF F 06:F1 F 07:09 F

>>> Küldve: 01 00

<<< Válasz: 08:FF F 09:00 N 0A:0A F 0B:FF F

PDF riport létrehozva: Response.pdf